Пример обозначения: 32/25СD

325	
/	
25	
CD	
P	

Диаметр	
/	
   Ход	
Серия	
Вариант	

Стандартное исполнение	
Исполнение	Серия	

Магнитный	
СD	

Магнитный противоповоротный для диам.свыше 16 мм.	
CDN	

1

Вариант	  Индекс	

Двухсторонний шток	P	

Уплотнения FKM	max 150 °C	
V	

Шток с наружной резьбой	
M	

Спец.исполнение по запросу	
/ S	

	

Технические данные	

Среда	
Сжатый фильтрованный воздух с распыленным смазочным материалом или без смазки.	
Диапазон давления	2 ÷ 10 бар	
Диапазон температур	-30 °C ÷ + 80°C	
Материалы	Крышки:	Анодированный алюминий 
Гильза:	Анодированный алюминий 
Шток:	Нержавеющая сталь AISI 303
Уплотнения:	Полиуретан 	

Диаметр
(мм)	Стандартная длина хода
CD (мм)	Стандартная длина хода
CDN (мм)	Макс. длина хода (мм)	Кол-во пазов для датчиков	

12	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100	
—	 См.таблицу со стандартной длиной хода	

3	
16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100, 125	5, 10, 15, 20, 25, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 125			
20	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100,
125, 160				
25		
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100, 125, 160			
32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100,
125, 160, 200	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100,
125, 160, 200			
40					
50	
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 125, 160, 200, 250	
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 125, 160, 200, 250		

7	
63	
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100, 125,
160, 200, 250	
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100, 125,
160, 200, 250			
80					
100					

L + stroke

L + stroke

ø 12 ÷ 25	ø 32 ÷ 100

Ø
mm	C	D
Ø	D1
Ø	D2
Ø	D3
Ø	D4
Ø	D5
Ø	G	V	O	O1	K	S	P	M	Q	X	L	
12	29	6	M4	6	M3	6	3,3	0	M5	8	12,25	18	5	3,5	4	6	4,5	38	
16	29	6	M4	6	M4	8	3,3	0	M5	8	12,25	18	6	3,5	4	8	4,5	38	
20	36	6	M5	7,5	M5	10	4,2	0	M5	8	12,25	22	8	4,5	4	10	4,5	38	
25	40	6	M5	7,5	M5	10	4,2	0	M5	8	12,75	26	8	4,5	4	10	5,5	39,5	
32	50	6	M6	9	M6	12	5,2	4	1/8”	8	14,5	32	10	5,5	4	12	6	44,5	
40	58	6	M6	9	M6	12	5,2	3	1/8”	8	14,75	42	10	5,5	4	12	6,5	45,5	
50	67	6	M8	10,5	M8	16	6,7	0	1/8”	8	14,75	50	13	6,5	4	12	7,5	45,5	
63	80	8	M10	13,5	M8	16	8,5	0	1/8”	8	14,25	62	13	8,5	4	14	7,5	50	
80	100	8	M10	13,5	M10	20	8,5	0	1/8”	8,5	16	82	17	8,5	4	15	8	56	
100	124	8	M10	13,5	M12	25	8,5	0	1/4”	10,5	19,25	103	22	8,5	4	20	10	66,5	

Ø
mm	A	V	F	S	H	
12	6	16	M6	5	4,5	
16	8	20	M8	6	4,5	
20	10	22	M10x1,25	8	4,5	
25	10	22	M10x1,25	8	5,5	
32	12	22	M10x1,25	10	6	
40	12	22	M10x1,25	10	6,5	
50	16	24	M12x1,25	13	7,5	
63	16	24	M12x1,25	13	7,5	
80	20	32	M16x1,5	17	8	
100	25	40	M20x1,5	22	10	

Серия: CDM

Ø mm	F	V	T	D	R	L	

12	
6	
10	
16	
6	
6	
38	

16	
6	
10	
16	
6	
6	
38	

20	
6	
14	
20	
8	
8	
38	

25	
6	
14	
20	
8	
8	
39,5	

На проушине

Ø mm	F	V	T	D	R	L	

32	
9	
13	
22	
10	
10	
44,5	

40	
9	
16	
25	
12	
12,5	
45,5	

50	
11	
16	
27	
12	
12,5	
45,5	

63	
11	
21	
32	
16	
15	
50	

80	
13	
23	
26	
16	
15	
56	

100	
15	
26	
41	
20	
20	
66,5	

На проушине

Ø mm	G	T	D1	D	L	
12	5,5	10	5,5	10	38	
16	5,5	10	5,5	10	38	
20	5,5	10	6,5	12	38	
25	4,5	10	6,5	12	39,5	
32	4	10	7	14	44,5	
40	3,5	10	9	14	45,5	
50	4,5	12	9	18	45,5	
63	7,5	15	9	18	50	
80	7	15	12	23	56	
100	5	15	14	28	66,5	

На переднем фланце

Ø mm	F	G	T	L	
12	13	17,5	3	38	
16	13	17,5	3	38	
20	16	22	4	38	
25	16	22	4	39,5	
32	18	26	5	44,5	
40	20	28	5	45,5	
50	24	32	6	45,5	
63	27	39	6	50	
80	30	42	8	56	
100	33	45	8	66,5	

				

					

На лапах